به نام خداوند روزی ده بیحساب                                                   با ابداع المستقبل به دنیای ساختمان‌های مدرن قدم بگذارید
🏘️مقدمه:
هزینه زیاد، زمان طولانی ساخت و کیفیت پایین ساخت با روش‌های سنتی و آسیب‌های متنوع آن ناشی از تولید گازهای گلخانهای، تخریب لایه ازون و آلودگی محیط زیست، از یک سو و از سوی دیگر ضرورت افزایش بهره‌وری و بهینهسازی مصرف انرژی، باعث شده تا کشورهای پیشرفته جهان از شیوه ساخت و ساز ماسونری و سنتی به سمت صنعتی‌سازی و استفاده از مصالح و دیوار خشک (Dry Wall) گرایش پیدا نمایند. چرا که با رشد سریع جمعیت و نیاز شدید به ساختمان‌سازی، استفاده از مصالحی مانند ماسه، سیمان، میلگرد، گچ، خاک و ... بویژه برای ساختمان‌های بلند مرتبه، علاوه بر معایب پیش گفته، به علت طولانی شدن دوره ساخت و بهره‌برداری، مقرون به صرفه نیست. صنعتی‌سازی، فرآیندی است که با بهبود کیفیت، کاهش چشمگیر زمان ساخت و استفاده از نیروی کار ماهر، منجر به افزایش خروجی سیستم و بهینه‌سازی بهره‌برداری از تجهیزات، تسهیلات و تکنولوژی می‌گردد. با ظهور فناوری صنعتیسازی قابهای فولادی سبک سرد نورد شده L.S.F (Lightweight Steel Framing) در آمریکا، در زمان کوتاه در تمام کشورهای پیشرفته جهان مورد استقبال قرار گرفته و از این الگو استفاده مینمایند. هدف از آن، بهبود ایمنی، کاهش هزینه‌ها، حذف مداخلات غیراصولی در ابعاد و اجزای ساختمان، سرعت اجرای پروژه‌ها و بالمآل افزایش کیفیت و بهره‌وری است.
🏘️تکنولوژی‌های نوین ساختمانسازی در دنیا بر چهار اصل استوار است: 
1. کیفیت ساخت بالاتر، ساخت ساختمانهای با ذخیره انرژی بالاتر 
2. ایمنی بیشتر، ساخت ساختمانهای ایمنتر 
3. راحتی بیشتر، ساخت ساختمانهای با کیفیت و طول عمر بالاتر با استفاده از مصالح و روشهای نوین
4. سرعت ساخت بالاتر، ساخت ساختمانها با سرعت بالاتر به منظور بهرهبرداری بیشتر
🏡مقایسه مصرف سیمان و فولاد در انواع ساختمان‌سازی:
از مهمترین مزایای ساخت و ساز با سازه L.S.F کاهش قابل توجه مصرف سیمان و فولاد در ساخت و ساز است. جدول مقایسه‌های زیر گویای این امر بسیار مهم است:
	نوع اسکلت
	بتنی
	فلزی
	L.S.F

	مصرف سیمان در هر واحد متر مربع / تن
	20.5
	11.5
	5.2

	مصرف فولاد در هر واحد متر مربع / تن
	4
	5.8
	3.5



توجه به این نکته مهم نیز ضروریست که در اسکلت‌های با سازه‌های L.S.F، تمامی دیوارهای بنا و نیز تمام سقف‌ها و حتی بام ساختمان از ورق‌های نازک فولاد سرد بوده و لذا در مقایسه با قسمت‌های مشابه ذکر شده در اسکلت‌های بتنی و فلزی، مصرف سیمان و فولاد به مراتب کاهش یافته و بویژه سرعت اجرای پروژه‌ها تا ۳ برابر بیشتر است. از سوی دیگر به علت سبک بودن سازه، در اضافه کردن طبقات به ساختمان‌های ساخته شده از قبل، تنها از سازه‌های L.S.F امکان استفاده می‌باشد.
🏡تکنولوژی کدکم CAD/CAM :
ساخت و ساز با L.S.F در جهان با الگوهای مختلف از جمله کانادایی و نیوزلندی صورت میگیرد لیکن مزایای تکنولوژی کد کم CAD/CAM به روش نیوزلندی از بهترین، دقیق‌ترین و فنی‌ترین شیوه‌های ساخت و ساز و به قرار زیر می‌باشد:
1. تکنولوژی کدکم با اطلاعات دریافتی برخوردی هوشمندانه دارد به نحوی که انسجام کلی سازه را در نظر گرفته، بارها را در شرایط واقعی نسبت به سازه توزیع و اعمال میکند و متناسب با آن مقاطع را به نحوی انتخاب میکند که بتوانند بهترین عملکرد را در مقابل بارهای وارده در جهات مختلف داشته باشند.
2. بر این اساس، کلیه عملیات مکانیکی اعم از برش، پانچ و سوراخ کاری برای عبور تاسیسات مکانیکی و برقی، پیشبینی شده و توسط دستگاه به طور اتوماتیک، اعمال میشود. سیستم کدکم، مهمترین مزیت فنی تولید سازههای LSF توسط شرکت همکار مطابق استاندارد بروزآوری شده آمریکا، اروپا و استاندارد ملی ایران است.
🏬چرا اکثراً سازه ال اس اف /L.S.F  را انتخاب می‌کنند؟ استفاده از سازه های L.S.F دارای مزایایی زیر می‌باشد:
	1. استقامت بالا در برابر زلزله تا ۸ ریشتر با تنوع در طراحی
	2. کاهش و مصرف بهینه انرژی، مقاوم در مقابل رطوبت و خوردگی حشرات

	3. کاهش قابل توجه در زمان اجرای پروژهها با بهرهبرداری سریعتر
	4. دقت بالا در اجرا، اقتصادی بودن و افزایش عمر ساختمانها

	5. سازگاری با تمامی مناطق آب و هوایی با حفظ دما در بهترین شرایط
	6. کیفیت و سرعت ساخت در بالاترین مرتبه

	7. کاهش شدید مصرف فولاد و بتن در ساخت و ساز صنعتی
	8. کاهش گازهای گلخانهای و آلودگی هوا

	9. بازیافت پذیری مصالح و کاهش نخالههای ساختمانی
	10. حمل و نقل آسان سازه و مصالح نازک‌کاری مربوط

	11. سبکی سازه و مصالح، ضد حریق و مقاوم در برابر آتش‌
	12. برگشت سریع سرمایه در ساخت و ساز صنعتی



🏬 مرکز ملی تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران، ساختمان‌سازی به صورت صنعتی را به ۶ گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌نماید
1) سیستم‌های کامل ساختمانی
2) سیستم‌های سازه‌ای
3) دیوارهای غیر باربر (حائل)
4) سقف‌های مسطح و یا شیب‌دار
5) مصالح نازک‌کاری داخلی و یا بیرونی
6) زیرسیستم‌ها مانند تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ...
🏬 بنا بر این با توجه به موارد بالا مراحل طراحی تا نصب سازه ال اس اف / L.S.F و متعلقات آن به صورت مختصر به قرار زیر است:
1) طراحی سازه در نرم افزار فریم کد به روش کد کم مطابق نقشههای معماری و تولید آن
2) تهیه نقشه و آماده سازی زمین، اجرای پی و فونداسیون / شالوده بنا مطابق نقشه‌های فاز ۲ مصوب بنا
3) اجرای چهارچوب و اسکلت سازه ال اس اف شامل مونتاژ دیوارها، سقف و نصب تیر کلاف سازه
4) نصب دیوارهای اصلی اطراف و داخلی سازه مطابق نقشه‌های نصب دریافتی از نرم افزار فریم کد ( Fream Cad)
5) نصب سقف و بام سازه به صورت مسطح و یا شیروانی
6) اجرای زیرسازیها و پوشش‌های داخلی، نما و سقف، و عایق‌بندی بخش‌های مختلف سازه
7) اجرای بقیه مراحل نازککاری شامل نصب درب‌ها و پنجره‌ها، تاسیسات برقی و مکانیکی و ... تا مرحله بهرهبرداری.
🏬 گواهینامه‌ها و استانداردها:
تولید سازه‌ها در شرکت همکار از استانداردهای معتبر جهانی نظیر IBC و  بر اساس آییننامه AISI (IBC آمریکا)، تحت لیسانس اروپا [ شرکت فریم کد  FREAMECAD) به روش نیوزلندی و همچنین مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران پیروی میکند. طراحی کلیه سازه‌ها با مجوز مرکز ملی تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران به استناد مقررات ملی ساختمان ایران و نشریات شماره 612 [ بخش سازه‌ای] و شماره 613 [ بخش غیر سازه‌ای] منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران صورت می گیرد.
🏬 خدمات فنی، مهندسی و اجرایی شرکت ابداع المستقبل المتکامله ش.م.م [ CR:1523965] در عمان:
1. خدمات فنی طراحی و معماری سازه و اجرایی / فاز ۲ ساختمان، صفر تا صد [ A to Z]
2. خدمات فنی طراحی سازه ال اس اف /L.S.F و تولید آن در تمامی سطوح
3. خدمات پیمانکاری شامل:
1) تولید، حمل، مونتاژ و نصب انواع سازههای L.S.F ساختمانی، صنعتی، تجاری، آموزشی، اداری، مسکونی
2) تکمیل نازککاری ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی و گردشگری و یادمانهای هنری و ... 
3) نصب دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، گردشگری بویژه بلند مرتبه‌ها با L.S.F
4) صفر تا صد ساخت ساختمانها به روش صنعتیسازی با L.S.F از طراحی تا تحویل نهایی برای بهرهبرداری
5) احداث ویلا، آپارتمان، اضافه بنا / اشکوب در ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی ساخته شده با L.S.F
6) ساخت سولههای صنعتی سبک و مقرون به صرفه با توجه به قدرت ذاتی فولاد با کیفیت ضد حریق با L.S.F
7) مدیریت پیمان خرید، حمل و ترانزیت مصالح خشک نازککاری اعم از نما، طراحی داخلی کل بنا، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، حرارتی و برودتی، تزیینات ساختمان، مبلمان و مدیریت حرفهای بهرهبرداری کامل از مجموعهها
4. خدمات مشاوره فنی و اجرایی پروژههای ساختمانی که قصد استفاده از سازه  L.S.F در پروژه را داشته باشند
5. خدمات مدیریت پیمان پروژههای ساختمانی به صورت صنعتی ساز از ابتدا تا بهرهبرداری و یا در مرحله نازککاری.

راههای ارتباطی با اعضای هیئت مدیره شرکت
💥چک لیست انتخاب و سفارش هوشمند لوازم و متعلقات بنا:
E-Mail: mhm4255@gmail.com 

 صفحه 2 از  2صفحه 

