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2در: 1366 تا 1382- موتور 4سیلندرکاربراتوری Z24   2400سی سی 8سوپاپ دو دیفرانسیل- شاسی مجزا کد اتاق نسل سوم (سری 160) شاسی مجزا- در مدل 1382 موتور  2400سی سی 16سوپاپ معروف به موتور رونیزی جعبه دنده 4 و 5سرعته دستی با دنده کمک و 3سرعته اتوماتیک- وزن 1600 کیلوگرم- در مجموع در پارس خودرو 61552 دستگاه تولید شد.
شماره موتور چپ وسط بالا سیلندر-- پیش کد شماره موتور  Z24
 پلاکت پارس خودرو در همه مدل ها و تیپ ها سینی جلو با دو پرچ ساده نصب شده است.
شماره شاسی در 10 کاراکتر تا سال 1375 و از 1376 به بعد 11 کاراکتر پشت چرخ جلو چپ پهلو شاسی با پیش کد  160K– از مدل 1378 به بعد فونت درشت– 160VH803426 به ترتیب: 160 کد اختصاص یافته از ژاپن برای تولیدات ایران- رقم چهارم شماره شاسی از سمت چپ یکی از حروف A – U – K – V  می باشد. حرف  V ون (4در)، حرف  U وانت یا پیکاپ، حرف K معرف Hard Top یا 2در، حرف  A به معنی High Roof سقف بلند است– H نوع موتور Z24– کاراکتر ششم مدل شمسی خودرو 8: 1378 – 5 رقم بعدی سریال ساخت شاسی- 160A001150  پاترول سری 160 سقف بلند 6سیلندر مدل 1370 
4در: 1360 تا 1382- موتور 6سیلندر12 سوپاپ پیش کد P40 کاربراتوری با حجم 4000 سی سی و موتور 4سیلندر8سوپاپ پیش کد Z24  کاربراتوری با حجم  2400سی سی  و در مدل 1382 موتور 4سیلندر16سوپاپ پیش کد KA24 انژکتوری (موتور رونیز)  2400سی سی  گیربکس 4دنده دستی با دنده کمکی دو دیفرانسیل- شاسی مجزا کد اتاق نسل سوم (سری 160) وزن 1810 کیلوگرم-  مدل های میلادی 1982 تا 1984– تا مدل 1378، 6سیلندرو بعد از آن 6سیلندرو 4 سیلندر
شماره موتور راست وسط پایین سیلندر- سکو پیش کد P  و شماره موتور جدا 
توجه: دارای خراش هایی به صورت افقی هستند در بررسی اصالت نباید با لایه برداری (سنگ گرفتگی) اشتباه شود و شماره موتور غیر اصیل اعلام گردد.
پلاکت مشخصات وارداتی داخل بالا جلو گلگیر جلوراست با پرچ پلاستیکی – شماره شناسایی در پلاکت مشخصات در: 2در، ون و هایروف 6سیلندر،  12کاراکتر و در ون (4در) با موتور  Z24  (4سیلندر) 13 کاراکتر است – PNK15Z619083: P پارس خودرو، N نیسان، A هایروف (سقف بلند)- V ون (4در) U – وانت- K (2در)،  دو کاراکتر بعد معرف اتاق  35 4در  15 2در، کاراکتر ششم نوع موتور P به معنی P40 6سیلندر– A موتور F4-134– B موتور 45G4– L موتور 8سیلندر– Z موتور Z24– کاراکتر هفتم سال ساخت، 5 رقم آخر سریال ساخت شاسی است. در موتور Z24 که تعداد کاراکترهای شماره شناسایی 13 کاراکتر است در کاراکتر سوم به جای K حروف VH (به معنی ون Z24) است.   
پیش کد شماره شاسی 4در  اتاق هایروف (سقف بلند) 160A (حرف A کشیده و بزرگتر از سایر کاراکترها)– از مدل 1378 به بعد فونت درشت
شماره شاسی در مدل میلادی بالا جلوی تیغه شاسی راست حک ژاپن با پیش کد VG160  و WG160- 
شماره شاسی در مدل 1366 و 1367 ساده ترین حک به صورت خطی صاف (مدل های بعد غالبا پله ای هستند)- در تشخیص تکه گذاری شماره شاسی باید دقت زیادی شود- شماره شاسی در قبل و بعد از سوراخ در پهلو تیغه شاسی سمت چپ، پشت چرخ جلو چپ وجود دارد که با استفاده از تستر مگنتی تشخیص رنگ و در موارد مشکوک باید با ضدرنگ 2محل معمول حک شاسی در قبل و بعد از سوراخ موجود کامل رنگ بری شود تا سطح کار مشخص شود.
شماره اتاق در مدل های شمسی در بالا چپ سینی فن به صورت دستکوب حک شده است و فقط در سوابق شرکت وجود دارد و می توان از طریق استعلام سوابق شماره اتاق از شرکت پارس خودرو شماره شاسی و شماره موتور اولیه که بر روی این اتاق نصب بوده را مطلع شد.
تفاوت پاترول 4در سری 160 مدل شمسی و میلادی :
شماره شاسی: در مدل های شمسی پشت چرخ جلوراست با پیش کد 160V و 160VH-در مدل های میلادی بالا جلو شاسی راست با پیش کد VG160  و WG160
شماره موتور: در مدل های شمسی موتور 6سیلندرP40 و 4سیلندر Z24 – در مدل های میلادی فقط موتور 6سیلندر P40
 شماره اتاق: در مدل های شمسی دارای شماره اتاق دستکوب در بالا چپ سینی فن– مدل های میلادی فاقد حک اتاق هستند.
پلاکت مشخصات: در مدل های شمسی پلاکت پارس خودرو در راست بالا سینی جلو با 2 پرچ ساده– مدل های میلادی دارای پلاکت تقزیبل مربعی شکل در داخل بالا عقب گلگیر جلوراست با پرچ پلاستیکی
در صورت مشکوک بودن باید محل حک ارکان مدل های میلادی و شمسی در پاترول مورد بازدید دقیقا بررسی شود.
پاترول سافاری: سری4 Y60- 1987 تا 1997- شکل بدنه 3در واگن، 5در واگن و ون- موتور بنزینی 6سیلندرخطی 3000 و 4200 سی سی و دیزل 6سیلندر2800سی سی- گیربکس 5سرعته دستی 2 دیفرانسیل کمک دار شاسی مجزا 
شماره موتور بالا جلوراست سیلندر و بالا جلو چپ سیلندر با حک میتسوبیشی- پیش کد شماره موتور  TB42
پلاکت مشخصات سینی جلو با پرچ پلاستیکی ژاپنی و داخل ستون B چپ
شماره شاسی بالا جلو تیغه شاسی راست با پیش کد 1CY60
گلگیرهای سافاری برآمده هستند و طول شاسی بلندتر از پاترول 4در سری160 بنابراین در تبدیل پاترول سری160 به سافاری درصورت عدم تعویض شاسی از کوتاه بودن شاسی در قسمت عقب و در صورت تعویض شاسی از طریق رنگ بری محل حک شماره شاسی قابل تشخیص است. سیستم سوخت رسانی سری 160 کاربراتوری و سیستم سوخت رسانی سافاری انژکتوری است و تبدیل کاربراتوری به انژکتوری باهزینه های مالی بالا امکان پذیر است. بنابراین تبدیل سری 160 به سافاری فقط با جابجایی اتاق انجام نمی شود و اتاق و موتور وشاسی باهم جابجا می شود. (به بیان دیگر زوج پلاک انتظامی سری 160 را بر روی سافاری نصب می کنند و با شگردهای مختلف مانند: اعلام سرقت، انجام حک و... قصد اصالت بخشیدن به سافاری تبدیلی دارند که باید کارشناسان اصالت به این نکات توجه نمایند.) 
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