شرح پروژه همکاری از راه دور برای طراحی، برنامه‌نویسی و راه‌اندازی سیستم اتوماسیون ساختمان
نوع همکاری: کاملاً از راه دور  مدل قرارداد: قیمت ثابت برای کل پروژه
۱. معرفی پروژه
به دنبال یک متخصص یا فریلنسر باتجربه در سیستم KNX یا سایر سامانه‌های حرفه‌ای کنترل ساختمان هستیم تا از مرحله بررسی تجهیزات تا پیکربندی، برنامه‌نویسی، عیب‌یابی و راه‌اندازی نهایی، به‌صورت کاملاً از راه دور همکاری کند. ساختمان شامل مطب پزشکی و فضاهای وابسته است.
کابل‌کشی موردنیاز اتوماسیون با استفاده از کابل KNX از قبل انجام شده است. تمام عملیات فیزیکی نصب، اتصال تجهیزات و آزمایش‌های حضوری توسط تیم ما انجام می‌شود؛ بنابراین حضور فیزیکی پیمانکار یا فریلنسر در محل لازم نیست.
۲. تجهیزات و امکانات موردنظر
• ۴ تجهیز یا ماژول کنترلی دیگر (کارکرد دقیق پس از بررسی مشخص می‌شود).
• 12 سنسور دما برای پایش و در صورت نیاز کنترل دمای فضاها.
• ۱۲ اکچویتور یا کانال خروجی کنترلی، متناسب با طراحی نهایی.
• ۱۴ سنسور دود و امکان دریافت وضعیت یا هشدار آن‌ها در سامانه مرکزی، با حفظ عملکرد مستقل سامانه ایمنی حریق.
• لینک‌ها یا استریم‌های دوربین‌های تحت شبکه برای نمایش در رابط مانیتورینگ.
• یک اکچویتور برای بازکردن کنترل‌شده در ورودی مطب پزشکی، با سطح دسترسی مناسب.
• تجهیزات و رابط‌های احتمالی دیگر برای مانیتورینگ پمپ حرارتی، دستگاه تهویه (Ventilation) و سیستم سرمایش/کولر.
تعداد، مدل و نوع دستگاه‌ها قطعی نیست و ممکن است در طول اجرای پروژه با توجه به نیازها، سازگاری و پیشنهادهای فنی تغییر کند. هر تغییر مؤثر بر حجم کار و هزینه باید پیش از اجرا به توافق طرفین برسد.
۳. شرح خدمات فریلنسر
• بررسی طراحی، تجهیزات موجود و انتخاب راهکار مناسب KNX یا گزینه حرفه‌ای جایگزین.
• ارائه نقشه منطقی سیستم، فهرست تجهیزات موردنیاز، توصیه‌های اتصال و بررسی سازگاری.
• راهنمایی گام‌به‌گام تیم ما در تمام مراحل نصب و تست، از طریق تماس، پیام، عکس و دسترسی از راه دور.
• برنامه‌نویسی و پیکربندی کامل ETS یا نرم‌افزار متناظر، تعریف آدرس‌ها، گروه‌ها، سناریوها و منطق کنترلی.
• پیکربندی سنسورهای دما، اکچویتورها، مانیتورینگ تجهیزات گرمایشی، تهویه و سرمایش و ارتباطات پشتیبانی‌شده.
• یکپارچه‌سازی وضعیت سنسورهای دود و لینک دوربین‌ها، در حدود امکانات فنی و الزامات ایمنی و حریم خصوصی.
• راه‌اندازی کنترل در ورودی مطب با رعایت الزامات امنیتی و امکان خروج ایمن.
• عیب‌یابی ارتباطات و نرم‌افزار، انجام آزمون‌های عملکردی با همکاری تیم حاضر در محل و پشتیبانی تا تحویل نهایی.
• تحویل فایل‌های اصلی پروژه، تنظیمات، نسخه پشتیبان، مستندات و راهنمای استفاده و نگهداری.
۴. تقسیم مسئولیت‌ها
مسئولیت کارفرما: نصب و سیم‌کشی فیزیکی، اتصال دستگاه‌ها، فراهم‌کردن اینترنت و دسترسی امن از راه دور، ارسال مشخصات و تصاویر تجهیزات و اجرای تست‌های حضوری طبق راهنمایی متخصص. کارهای برقی و ایمنی باید توسط افراد دارای صلاحیت لازم انجام شود.
مسئولیت فریلنسر: همراهی فنی از ابتدای پروژه تا پایان، بررسی سازگاری، ارائه دستورالعمل‌های روشن، برنامه‌نویسی، تنظیمات، رفع اشکال، هماهنگی تست‌ها و تحویل مستندات؛ بدون نیاز به حضور در بلژیک.
۵. شرایط قرارداد و پرداخت
پیشنهاد باید شامل قیمت ثابت برای کل دامنه توافق‌شده پروژه باشد. پرداخت دستمزد در مرحله نهایی، پس از تکمیل برنامه‌نویسی، تست موفق عملکردها، تحویل فایل‌های پروژه و تأیید راه‌اندازی است
۶. اطلاعات موردنیاز در پیشنهاد فریلنسر
• تجربه عملی در KNX/ETS یا سامانه جایگزین و نمونه پروژه‌های مشابه.
• معرفی پلتفرم پیشنهادی و دلیل انتخاب آن از نظر هزینه، قابلیت اطمینان و توسعه‌پذیری.
• روش ارائه پشتیبانی از راه دور و ابزارهای موردنیاز برای دسترسی و عیب‌یابی.
• برآورد زمان اجرا، قیمت ثابت و شرایط رسیدگی به تغییر تعداد تجهیزات.
• تأیید امکان انجام تمامی خدمات بدون حضور فیزیکی و پذیرش اصل پرداخت پس از تحویل نهایی.
هدف، همکاری با متخصصی است که در تمام مراحل پروژه در دسترس باشد و مسئولیت بخش نرم‌افزاری و پیکربندی سیستم را تا رسیدن به عملکرد مورد توافق پیگیری کند.
